治疗床采购需求

# 一、采购清单及技术要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购**  **品目** | **采购数量** | **详细参数及性能要求** | **备 注** |
| **治疗床** | **16张** | **一、基本要求**  1、基本功能：满足针推科、康复推拿科对患者进行针灸或推拿使用，产品结实耐用。  2、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。  3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，并承担相应损失。  4、售后服务 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。单次停机时间不得超过3天，否则做相应的补偿。零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应；  5、及时提供设备新功能信息和临床应用的资料；  6、提供所投产品宣传彩页一套；  **二、主机技术指标及主要性能参数：**  **★**1、尺寸：1900×700×800mm（±2mm）（提供证明材料或承诺函）  **★**2、人性化设计的推拿床，具有呼吸孔、肩孔、扶手（含手臂支撑垫）和手机及平板电脑支撑垫。(附图片证明）  3、诊疗床最大承载重量：≥200kg  **4**、材质要求：整体不锈钢烤漆架+钢架腿，床垫PU+高密度高回弹海绵。  5、床面采用优质医疗专用皮革，环保、防潮、阻燃，方便清洁，无火灾隐患。  6、为保证治疗床的稳定性，治疗床钢架腿≥6根，且每个钢架腿之间均有钢架相连。(附图片证明）  6、具有医疗器械备案凭证或注册证。（提供证明文件）  7、承诺中标后生产厂家提供售后服务。（提供承诺函）。  9、具备ISO9001质量体系认证、ISO13485医疗器械质量体系认证（提供证明文件）  **三、要求提供的证明材料包括：**  1、产品宣传彩页（中文版原件，标注有技术参数）；  2、产品白皮书（中文版）；  3、产品使用说明书（中文版）；  4、产品检测报告；  5、产品注册证；  6、其它证明材料；  **以上六种，需加盖公章，投标人可任意提供其中一种或者几种，但是必须要能证明所投产品的技术指标与标书要求的一致性或者差异，如果有差异，需要在技术参数偏离表中标注清楚。**  **四、质保期≧5年，终身维护。如设备涉及耗材，请分别报价；** |  |

**注：**

**1、基本要求必须全部满足要求、否则按无效标处理；★项及非★项必需全部响应，否则按无效标处理；**

**2、投标人应对招标文件中的技术指标逐条进行响应，在技术规范响应表中必须正面回答产品所有技术指标的响应情况。标记“★”的重要技术参数，需附证明材料、标明所在页码，并在证明材料中标识清楚（划线或画圈），否则，评标委员会有权视其不响应；**

**3、如验收时发现有虚假应标，将上报监管部门。**

**二、商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **要求** |
| **1** | **合同签订地点** | **黄山市屯溪区** |
| **2** | **供货完成时限的期限** | **签订合同后 30个日历天内安装完成并验收合格** |
| **3** | **货物包装运输要求** | **除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担** |
| **4** | **货物质保期** | **≧5年** |
| **5** | **货物售后服务** | **1、在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用；**  **2、现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；** |
| **6** | **验收** | **验收合格** |
| **7** | **付款** | **付款人：黄山市中医医院**  **付款方式：货物到采购人指定地点安装调试完毕并验收合格后，付至合同金额的 100％； 中标后签订合同前，需将中标金额的 2.5％作为履约保证金汇入医院指定账户，质保期满后无质量问题一次性退还，不计利息** |
| **8** | **履约保证金** | **无** |