**黄山市中医医院增设安防系统采购需求**

1. **基本要求**

1、根据黄山市公安局治安支队督查结果，依照三级医院评审、平安医院建设要求，医院需增加院区内安防系统设备。因新建的安防系统必须与原有系统兼容，且需接入我院现有的安防大平台，供电需接入UPS。

2、意向供应商需自行现场踏勘，对接医院保卫科相关场景，本项目包含相关设备的安装、调试、接入系统等工作。

**二、耗材参数要求：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中医院保卫科增设安防设备清单价格表** | | | | | | | |
| **序号** | **名 称** | **规 格** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 1 | 高清红外半球 | DS-2CD2325ED-I | 台 | 1 |  |  | 麻醉科精麻药口室 |
| 2 | 高清红外半球 | DS-2CD2325ED-I | 台 | 1 |  |  | 名医堂后门车棚 |
| 3 | 高清红外半球 | DS-2CD2325ED-I | 台 | 1 |  |  | 地下医废储藏间 |
| 4 | 高清红外半球 | DS-2CD2325ED-I | 台 | 2 |  |  | 地下高压氧 |
| 5 | 高清红外半球 | DS-2CD2325ED-I | 台 | 2 |  |  | 挂号室收费窗口 |
| 6 | 高清红外半球 | DS-2CD2325ED-I | 台 | 2 |  |  | 西药房发药窗口 |
| 7 | 高清红外半球 | DS-2CD2325ED-I | 台 | 1 |  |  | 门诊大厅候诊椅旁 |
| 8 | 高清红外半球（外接拾音器） | DS-2CD3326FWD A4-LS | 台 | 2 |  |  | 医务得医患调解室 |
| 9 | 拾音器 | DS-2FP4021-MD | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 高清红外半球 | DS-2CD2325ED-I | 台 | 6 |  |  | 网络机房及配电房 |
| 11 | 人脸识别门禁机 | DS-K1T673M | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 集中供电电源 | DC12V20A | 台 | 1 |  |  | 主机房 |
| 13 | 双绞线缆 | UTP6 | 米 | 911 |  |  |  |
| 14 | 电源线 | RVV2\*1.0 | 米 | 911 |  |  |  |
| 15 | 辅材 | 管材、线槽、水晶头、拾音器线等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  | | | | |  |  |
| 备注：以上价格含材料、施工/调试到位及税金 | | | | | | | |

**备注：要求提供的证明材料包括：**

**1、产品宣传彩页（中文版原件，标注有技术参数）；**

**2、产品白皮书（中文版）；**

**3、产品使用说明书（中文版）；**

**4、产品检测报告；**

**5、产品注册证；**

**6、其它证明材料；**

**以上六种，需加盖公章，投标人可任意提供其中一种或者几种，但是必须要能证明所投产品的技术指标与标书要求的一致性或者差异，如果有差异，需要在技术参数偏离表中标注清楚。**

**三、质量及供货要求**

1、货物质量：中标方提供的货物必须完全符合国家规定的质量标准和相关行业标准，服务期内，设备免费维修、维护；

2、根据采购人需求、相关行业规范要求及现场安装条件合理设计、规划、安装、调试。

3、投标单位必须有完善的售后维保服务体系，中标后须提供一名联系人员姓名、联系方式。

**四、报价要求**

投标报总计即可，需附相关设备、材料的单价。

1. **商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **要求** |
| **1** | **合同签订地点** | **黄山市屯溪区** |
| **2** | **货物包装运输要求** | **除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担** |
| **3** | **质保期** | **≧2年** |
| **4** | **货物售后服务** | **1、在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用；**  **2、现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；** |
| **5** | **验收** | **验收合格** |
| **6** | **付款** | **付款人：黄山市中医医院**  **付款方式：货物到采购人指定地点安装调试完毕并验收合格后，付至合同金额的 100％； 中标后签订合同前，需将中标金额的 2.5％作为履约保证金汇入医院指定账户，质保期满后无质量问题一次性退还，不计利息。** |